

**РАЗРАБОТАННОЕ СОВМЕСТНО С brp-rotax, НОВОЕ АВИАЦИОННОЕ МАСЛО Aeroshell sport plus 4 !**

 Результатом трёхлетнего сотрудничества Shell Aviation и крупного производителя двигателей BRP-Rotax стал выпуск второго поколения масла AeroShell Sport Plus 4, произведенного компанией Shell Aviation. Новый продукт специально разработан для четырехтактных двигателей лёгких и сверхлёгких спортивных самолётов и является первым авиационным маслом, прошедшим испытания в двигателях BRP-Rotax, и получившим допуск Rotax Norm RON 424. В нем учтены недочеты прошлого масла, и исправлена формула, чтобы стать идеалом и ЕДИНСТВЕННЫМ маслом, которое в сервисном бюллетене для эксплуатантов двигателей теперь строго рекомендуют сами ROTAX®.

 Состав масла содержит комплекс присадок, разработанных для соответствия спецификациям Rotax Norm RON 424 для редукторов с интегрированным демпфером крутильных колебаний и противоперегрузочной муфтой (двигатели серий ROTAX® 912 & 914), включающих:

* + пакет антикоррозийных и противоизносных присадок для защиты основных деталей двигателя от постепенной коррозии и износа и для снижения вероятности их преждевременного повреждения;
	+ пакет антиокислительных присадок для защиты и очистки деталей двигателя;
	+ пакет антипенных присадок для более эффективной смазки, что особенно актуально для двигателей, на которых установлен редуктор с интегрированным демпфером крутильных колебаний и противоперегрузочной муфтой;
	+ пакет специальных присадок для предотвращения образования сажевых отложений на деталях двигателя, коксования при работе двигателя на этилированном бензине; обеспечивает повышенную устойчивость к срезающим нагрузкам, т. е. обеспечивает эффективную защиту высоконапряжённых деталей трансмиссионных узлов и клапанных механизмов, подшипников, поршней и гильз в услових высокого давления.

 Второе поколение масла AeroShell Sport Plus 4 с**оответствует или превосходит требования международных спецификаций.**

* Полностью одобрено для использования во всех двигателях ROTAX® серий 912 и 914; ожидается выход сервисной инструкции Rotax SI-912-016/SI-912i-001/SI-914-019 «Выбор эксплуатационных жидкостей для двигателей ROTAX® серий 912 и 914»
* Соответствует требованиям новой спецификации Rotax RON 424 OEM
* Соответствует требованиям спецификации JASO MA.

 Генеральный директор BRP-Powertrain Томас Ур отметил: «Мы рады новому этапу нашего технического сотрудничества между BRP-Rotax и «Шелл», которое началось еще в 2004 году. Мы полностью доверяем эксплуатационным характеристикам нового масла AeroShell Sport Plus 4 и будем рекомендовать его в качестве эксклюзивного масла в новой версии сервисной инструкции, которая выйдет в ближайшее время».